--- a/amd64/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c.orig	2017-06-26 11:04:47.204814029 +0200
+++ a/amd64/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c	2017-07-03 09:57:21.343667706 +0200
@@ -53,7 +53,11 @@ u32 wl_dbg_level = WL_DBG_ERR;
 #endif
 
 static s32 wl_cfg80211_change_iface(struct wiphy *wiphy, struct net_device *ndev,
-           enum nl80211_iftype type, u32 *flags, struct vif_params *params);
+           enum nl80211_iftype type,
+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4, 12, 0)
+           u32 *flags,
+#endif
+	   struct vif_params *params);
 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3, 6, 0)
 static s32
 wl_cfg80211_scan(struct wiphy *wiphy,
@@ -466,8 +470,11 @@ wl_dev_ioctl(struct net_device *dev, u32
 
 static s32
 wl_cfg80211_change_iface(struct wiphy *wiphy, struct net_device *ndev,
-                         enum nl80211_iftype type, u32 *flags,
-   struct vif_params *params)
+                         enum nl80211_iftype type,
+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4, 12, 0)
+                         u32 *flags,
+#endif
+                         struct vif_params *params)
 {
 	struct wl_cfg80211_priv *wl = wiphy_to_wl(wiphy);
 	struct wireless_dev *wdev;
@@ -2387,6 +2394,15 @@ wl_bss_roaming_done(struct wl_cfg80211_p
                     const wl_event_msg_t *e, void *data)
 {
 	struct wl_cfg80211_connect_info *conn_info = wl_to_conn(wl);
+#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(4, 12, 0)
+	struct cfg80211_roam_info roam_info = {
+		.bssid = wl->profile->bssid,
+		.req_ie = conn_info->req_ie,
+		.req_ie_len = conn_info->req_ie_len,
+		.resp_ie = conn_info->resp_ie,
+		.resp_ie_len = conn_info->resp_ie_len,
+	};
+#endif
 	s32 err = 0;
 
 	err = wl_get_assoc_ies(wl);
@@ -2401,12 +2417,17 @@ wl_bss_roaming_done(struct wl_cfg80211_p
 		return err;
 
 	cfg80211_roamed(ndev,
+#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(4, 12, 0)
+			&roam_info,
+#else
 #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2, 6, 39)
 			&wl->conf->channel,	 
 #endif
 			(u8 *)&wl->bssid,
 			conn_info->req_ie, conn_info->req_ie_len,
-			conn_info->resp_ie, conn_info->resp_ie_len, GFP_KERNEL);
+			conn_info->resp_ie, conn_info->resp_ie_len,
+#endif
+			GFP_KERNEL);
 	WL_DBG(("Report roaming result\n"));
 
 	set_bit(WL_STATUS_CONNECTED, &wl->status);
